Para calcular a quantidade de subrede.

O cálculo é elevar o 2 a quantidade de 1’s da máscara

Para calcular hosts válidos

O calculo é elevar o 2 a quantidade de zeros na máscara – 2(endereço de rede e boadcast).

Para calcular os IP´s

Elevar o 2 a quantidade de zeros na máscara.